

**RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD AV UV- LYS**

1. **Rengjøring av uv-pæren bør gjøres hver 14. ende dag.**
2. **Husk å slå av anlegget, før du fjerner fettfiltrene og starter rengjøringen.**
3. **Vask lysrøret «lett», med en fuktig klut.**
4. **Tørk deretter forsiktig av med en tørr klut.**
5. **Sett in fettfiltrene.**
6. **Start anlegget.**